***Приложение №2***

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

**15.** Критерият за оценка на предложенията е: **„оптимално съотношение качество/цена”** и съдържа следните показатели за определяне на комплексната оценка /КО/:

**I.** Оценка по финансов показател **„Предлагана цена”** (ОЦ) - до **60 т., където:**

**ОЦ** = (Ки(мин.)/ Ки)\*60

**където:**

Ки(мин.)– минимална обща предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти, за елементи и дейности за изграждане на средствата за организация на движението и прилежащата им инфраструктура;

Ки - предложена, от съответния участник, обща цена за елементи и дейности за изграждане на средствата за организация на движението и прилежащата им инфраструктура;

**II.** Оценка по технически показатели (ОТ)  **- до 40 т. , където:**

**ОТ** = до 40т. в зависимост от техническото предложение за изпълнение на поръчката от участника.

**ОТ = ОГАП + ОГАА+ ОГШПП+ ОГШПА+ ОГТПА+ ОГСПА+ ОПБМКИ**

1. Оценка на гаранцията при :

1.1. Гаранция за пътна маркировка :

1.1.1. Акрилатна боя положена върху паважна настилка ( в месеци ):

ГАП – Предложена гаранция за акрилатна боя положена върху паважна настилка;

ГАПмаx – максимална предложена гаранция за акрилатна боя положена върху паважна настилка;

ОГАП – Оценка на гаранцията за акрилатна боя положена върху паважна настилка – до 1 т.

\* Минималния гаранционен период на акрилатна боя положена върху паважна настилка е – 3 месеца;

\* Максималния гаранционен период на акрилатна боя положена върху паважна настилка е – 6 месеца;

**ОГАП =(ГАП /ГАПмаx )\*1**

1.1.2. Акрилатна боя положена върху асфалтова настилка ( в месеци ):

ГАА – Предложена гаранция за акрилатна боя положена върху асфалтова настилка;

ГААмаx – максимална предложена гаранция за акрилатна боя положена върху асфалтова настилка;

ОГАА – Оценка на гаранцията за акрилатна боя положена върху асфалтова настилка – до 1 т.

\* Минималния гаранционен период на акрилатна боя положена върху асфалтова настилка е – 6 месеца;

\* Максималния гаранционен период на акрилатна боя положена върху асфалтова настилка е – 12 месеца;

**ОГАА =(ГАА /ГААмаx )\*1**

1.1.3. Боя „Студен шприц пластик” положена върху паважна настилка ( в месеци ):

ГШПП – Предложена гаранция за боя „Студен шприц пластик” положена върху паважна настилка;

ГШППмаx – максимална предложена гаранция за боя „Студен шприц пластик” положена върху паважна настилка;

ОГШПП – Оценка на гаранцията за боя „Студен шприц пластик” положена върху паважна настилка – до 1 т.

\* Минималния гаранционен период на боя „Студен шприц пластик” положена върху паважна настилка е – 6 месеца;

\* Максималния гаранционен период на боя „Студен шприц пластик” положена върху паважна настилка е – 12 месеца;

**ОГШПП =(ГШПП /ГШППмаx )\*1**

1.1.4. Боя „Студен шприц пластик” положена върху асфалтова настилка (в месеци);

ГШПА – Предложена гаранция за боя „Студен шприц пластик” положена върху асфалтова настилка;

ГШПАмаx – максимална предложена гаранция за боя „Студен шприц пластик” положена върху асфалтова настилка;

ОГШПА – Оценка на гаранцията за боя „Студен шприц пластик” положена върху асфалтова настилка – до 4 т.

\* Минималния гаранционен период на боя „Студен шприц пластик” положена върху асфалтова настилка е – 12 месеца;

\* Максималния гаранционен период на боя „Студен шприц пластик” положена върху асфалтова настилка е – 24 месеца;

**ОГШПА =(ГШПА /ГШПАмаx )\*4**

1.1.5. Боя „Термопластик” положена върху асфалтова настилка ( в месеци ):

ГТПА – Предложена гаранция за боя „Термопластик” положена върху асфалтова настилка;

ГТПАмаx – максимална предложена гаранция за боя „Термопластик” положена върху асфалтова настилка;

ОГТПА – Оценка на гаранцията за боя „Термопластик” положена върху асфалтова настилка – до 4 т.

\* Минималния гаранционен период на боя „Термопластик” положена върху асфалтова настилка е – 12 месеца;

\* Максималния гаранционен период на боя „Термопластик” положена върху асфалтова настилка е – 48 месеца;

**ОГТПА =(ГТПА /ГТПАмаx )\*4**

1.1.6. Боя „Студен Пластик” положена върху асфалтова настилка ( в месеци ):

ГСПА – Предложена гаранция за боя „Студен Пластик” положена върху асфалтова настилка;

ГСПАмаx – максимална предложена гаранция за боя „Студен Пластик” положена върху асфалтова настилка;

ОГСПА – Оценка на гаранцията за боя „Студен Пластик” положена върху асфалтова настилка – до 4 т.

\* Минималния гаранционен период на боя „Студен Пластик” положена върху асфалтова настилка е – 12 месеца;

\* Максималния гаранционен период на боя „Студен Пластик” положена върху асфалтова настилка е – 48 месеца;

**ОГСПА =(ГСПА /ГСПАмаx )\*4**

2. Оценка на показател **ОПБМКИ –** Оценка на план за безопасност и мерки за контрол на изпълнението – до 25 точки.

Участниците, предложили допълнителни мерки, които осигуряват по-добро ниво на безопасност и контрол на изпълнението от минимално изискуемото, съгласно нормативно заложеното, получават допълнителен брой точки съгласно следната формула:

**ОПБМКИ=(ОПБМКИ n / ОПБМКИ маx )\*25,**

**ОПБМКИ n –** предложени допълнителни мерки;

**ОПБМКИ max –** най-голям брой предложени допълнителни мерки;

Участникът предложил най-голям брой допълнителни мерки получава максимален брой точки.

***\*Забележка:*** Всички допълнително предложени мерки, следва да водят до пряко подобрение в сферата на безопасността и/или контрола на изпълнението, като същевременно не повтарят вече въведени такива от минималните изисквания. **Всяка предложена допълнителна мярка, следва да се различава от другите предложени от участника мерки по същина и функционалност**. Допълнителните мерки не следва да въвеждат допълнителни затруднения, свързани с организацията на движение и трафика.