***Приложение №1***

**Техническа спецификация**

***3 (три) броя автомобили*** ***-*** *нови, неупотребявани*

За нуждите на Столичен инспекторат

|  |  |
| --- | --- |
|  | Минимални технически изисквания на Възложителя |
| КУПЕ: | Фабрично нови автомобили |
| брой места | 4+1 места. |
| брой врати | мин. 4 врати. |
| дължина | минимум 4300 мм. |
| междуосие | минимум 2500 мм. |
| пътен просвет | минимум 200мм |
| обем на багажника(VDA) | минимум 430л. |
| обем на багажника при сгънати задни седалки(VDA) | минимум 1400л. |
| ДВИГАТЕЛ: |  |
| тип на двигателя | четири цилиндров. |
| вид гориво | дизел. |
| обем на двигателя | минимум 1400 куб.см. |
| мощност | минимум 100 к.с. |
| комбиниран разход на гориво | максимум 9,0 литра/100 км. |
| екологична норма за вредни емисии | да отговаря на екологичните норми на ЕС и Р България и автомобилите да могат да се регистрират съобразно действащото законодателство, минимум **ЕВРО 6**. |
| ТРАНСМИСИЯ: |  |
| тип | автоматично превключване на предавките |
| брой предавки | минимум 5. |
| ЗАДВИЖВАНЕ: |  |
| колесна формула | 4х2, 4х4 - задвижване на колелата |
| размер на гумите | минимум 16 цола. |
| допълнителни с-ми | антиблокираща система на спирачките – ABS или еквивалент; електронна с-ма за подпомагане при внезапно спиране – ESP или еквивалент; електронна с-ма за контрол на сцеплението – ASR или еквивалент. |
| КОЛЕЛА: | джанти минимум 16 цола. |
| ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМОБИЛА: |  |
|  | минимум 2 бр. въздушни възглавници за водача и пасажера. |
| МИНИМАЛНО НИВО НА ОБОРУДВАНЕ |  |
|  | климатик, минимум 2 бр. ел. стъкла. |
|  | централно заключване с дистанционно управление. |
|  | ел. регулируеми странични огледала за обратно виждане. |
|  | аудио-навигационна система + Камера за заден ход + Заден  паркинг сензор |
| ЦВЯТ НА АВТОМОБИЛА: | един основен,((типа на цвета се уточнява при сключване на договора). |
| ОКОМПЛЕКТОВКА: | според Европейските изисквания и чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата |
| ГАРАНЦИЯ НА АВТОМОБИЛА: | минимум 5 години или 100 000 км, което от събитията настъпи първо. |
| СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ: | Да разполага със сервизни центрове за обслужване на автомобилите |
|  | -минимум 2/два/ |
|  | да осигури приоритетно приемане в сервизната база на автомобилите за ремонт и обслужване - до 12 часа от писмена заявка на възложителя. |
|  | при необходимост да осигури 24 часова Пътна помощ, за срока на гаранцията. |
| СРОК ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА: | до 30 календарни дни след сключване на договор. |